**编号：HLW-2022-ZX-025**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置矿用隔爆型潜水电泵**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

**编号：HLW-2022-ZX-025**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 矿用隔爆型潜水电泵 | BQS15-30-4/N | 台 | 50 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 矿用隔爆型潜水电泵 | BQS120-88-55/N | 台 | 6 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

1、矿用隔爆型潜水电泵

型号：BQS15-30-4/N

流量：15m3/h ；

扬程：30m ；

功率：4KW ；

电压等级：1140V/660V ；

2、矿用隔爆型潜水电泵

型号：BQS120-88-55/N

流量：120m3/h ；

扬程：88m ；

功率：55KW ；

电压等级：1140V/660V ；

1. **基本要求：**

1、设备的生产和制造符合相关国家标准和行业标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由个包外壳“d”保护的设备》

MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水排沙电泵》

2、水泵出厂电压为660V。

3、电缆电压等级为1140V。

1. **其他或环境要求：**

1、产品应由生产厂家的质检部门检验合格后方可出厂，每台产品应有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证等相关材料。

2、水泵说明书1套/台。

3、电缆长度不小于20米。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

1、产品实行三包，质保期为到货18个月或使用一年。

2、在质保期内，因水泵质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，卖方应无偿更换。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日