天隆物业分公司设备购置类专项技术要求

一、和谐大厦消防系统更换工程

1.信号蝶阀1个，规格型号：150#

2.水流指示器1个，规格型号：150#

3.胶垫 12个，规格型号：150#

4.铜球阀2个，规格型号：25#

5.喷淋头16个，规格型号：15#

6.检查口3个， 规格：400\*400

7.卡箍4个，规格型号150#

8.小材料费1批

9.加压充气调试人工费

10.安装及启动人工费

11.更换消防主机1台，型号：JB-9108AT

12.线缆1200米

13.更换模块及模块箱8项，型号：HJ-9501

14.主机拆卸安装费

15.消防主机设备维修线路更换费

16.消防喷淋系统更换预作用阀2组，型号：ZSFY

17.安装预作用阀费

18.以上更换的设备均需符合国家标准、行业标准，保证当地消防部门验收合格。

19.有售后保障。

二、工业园区更换室外消防栓、配套井40套

技术要求：

1.规格：DN100 ，法兰式

2.有消防资质，保证当地消防部门验收合格。

3.施工项目包括：拆除旧井，重砌井，更换消防栓和连接支管。

4.有售后保障。

项目单位负责人：

（盖章）

业务分管部门负责人：

（盖章）