**编号：WJT-2022-ZX-004**

**神东天隆集团股份有限公司**

**武家塔露天煤矿**

**关于购置（抽水车）设备**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月30日

**编号：WJT-2022-ZX-004**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 抽水车 |  | 辆 | 2 | 专项 | 武家塔露天煤矿 |

1. **基本参数：**
2. 发动机最大净功率：94KW。
3. 发动机型号：QL1040A5FW。
4. 最大允许总质量：4245Kg。
5. 额定载质量1495Kg。
6. 乘坐人数 2+3。
7. 尾气排放必须达到国六标准。
8. 轮胎数：6个，规格：7.00R16 8PR
9. **三、其他或环境要求：**
10. 可以在温度在零下30℃～50℃正常使用。
11. 司机室平顶、双排座，内部配备救生锤、冷暖空调（原装车载）及立体全方位风道等。驾驶室内各仪表显示正常。
12. 车辆需配备PPC-150水泵一台，卷盘内抽水水管不少于25米。
13. 安装抽水系统必须使用专用架，焊接必须牢靠，尺寸符合车厢 大小。

四**、质量保证、付款方式及售后：**

1、厂家需免费提供说明书、技术资料、产品合格证（或报关单复印件）各一份。

2、质量保证期限：自到货验收合格日起一年

3、厂家须提供免费调试服务以及免费提供调试所需的低值易耗材料。调试时间使用方须提前5日通知厂家。

4、质量保证期内实行“三包”，质量保证期内因设备自身质量问题而造成设备损坏或不能正常运行的，厂家应在24小时内免费维修，因使用方操作失误或人违损坏造成维修维护，使用方承担全部维修费用。质保期满后如使用方需要厂家继续服务，厂家愿意为使用方提供终身有偿服务。

5、质保期后，如使用方有必要请卖方人员到现场服务时，厂家人员应积极到现场服务。

6、付款方式以商务合同为主。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）： 内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日