**编号：YX-2022-ZX-003**

**（内蒙古神东天隆运销分公司）**

**关于购置（装车闸板）设备**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆运销分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月29日

**编号：YX-2022-ZX-003**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆运销分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 装车闸板 | NM50\*1500\*1500 |  | 5 | 专项资金 | 乌兰木伦集装站 |

1. **基本参数：**

1、装车闸板：厚度为50mm，长宽1500mmX1500mm。

1. **基本要求：**
2. 供货商必须提供完整的闸门、框、门导轨、闸杆（轴）。手动启闭机及配备安全、有效可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等，厂家负责安装。
3. **其他或环境要求：**

1.设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

1. 产品质量保质期一年，质量实行“三包”。质保期自设备安装调试后一年或合同签定之日起18个月，以先到日期为准。

2. 质保期内设备若出现问题，供方必须在4小时内做出应答，48小时内到达现场，并做到问题不解决不离开现场。

**签 字 审 批 页**

使用方（章）： 内蒙古神东天隆运销分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日