**编号：HLW-2022-ZX-021**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置胶带运输机输送带**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年10月25日

**编号：HLW-2022-ZX-021**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 耐寒聚酯输送带 | EP200\*6（6+3）-1200mm | 米 | 400 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 耐寒聚酯输送带 | EP200\*6（6+3）-1000mm | 米 | 200 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 耐寒聚酯输送带（人字花纹） | EP200\*6（6+3）-1000mm | 米 | 200 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

（一）耐寒聚酯输送带 EP200\*6（6+3）-1200mm

1、单层纵向拉伸强度：200N/mm

2、帆布层数：6层

3、上下盖胶厚度：6mm、3mm

4、宽度:1200mm

5、长度：400米

6、每卷100米

（二）耐寒聚酯输送带 EP200\*6（6+3）-1000mm

1、单层纵向拉伸强度：200N/mm

2、帆布层数：6层

3、上下盖胶厚度：6mm、3mm

4、宽度:1000mm

5、长度：200米

6、每卷100米

（三）耐寒聚酯输送带（人字花纹） EP200\*6（6+3）-1000mm

1、输送带上表面为人字形花纹

2、单层纵向拉伸强度：200N/mm

3、帆布层数：6层

4、上下盖胶厚度：6mm、3mm

5、宽度:1000mm

6、长度：200米

7、每卷200米

1. **基本要求：**

1、产品的生产制造符合相关国家标准或行业标准。

2、输送带为阻燃抗静电输送带。

3、每种型号输送带各提供5米用于检测，供货方负责在甲方指定检测机构对输送带进行检测，提供检测报告，检测报告要明确注明出该批次产品为甲方在使用。

1. **其他或环境要求：**

1、每卷输送带要有出厂检验报告、产品合格证等；

2、能够在北方-30℃温度下使用。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

质保期为到货后18个月或使用后1年，以先发生者为准。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日