**编号：WY-2023-ZX-002**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司关于更换消防设施**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司安全质量环保部

2023年6月14日

**编号：WY-2023-ZX-002**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司安全质量环保部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 水基型灭火器 | 每具灭火器4kg | 386 | 具 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |
| 消防水带 | 1.每条消防水带25米2.直径65 | 160 | 具 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |
| 消防卷盘软管 | 消防卷盘软管25米  型号：JPS0.8-19/25 | 160 | 个 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |
| 消防应急照明灯 | 新国标，应急照明时间≥90分钟 | 66 | 个 | 专项 | 伊旗天隆大厦 |

1. **基本参数：**

（一）水基型灭火器

1.手提式水基型灭火器

2.型号：MSZ/3L或HX一3L

3.规格：4kg/具

（二）消防水带

1.25米/卷

1. 消防水带两端带金属接头
2. 每盘消防水带含1个水枪头
3. 直径65

5.材质：聚氨酯等聚合材料制成

（三）消防卷盘软管

1.消防卷盘软管25米/盘

2.型号：JPS0.8-19/25

（四）消防应急照明灯

1.应急照明时间需≥90分钟

2.符合新国标

**三、基本要求：**

1.购置的设备均需符合国家标准、行业标准，有消防资质、产品合格证，保证当地消防部门验收合格。

2.有售后保障。

**四、其他或环境要求：**

（一）消防设施的运输、卸车、安装、调试、技术指导均由乙方负责；

（二）到货安装更换前，乙方应通知采购方、甲方及有关部门进行到货验收；安装更换后进行竣工验收；

（三）消防设施到货安装更换前，乙方要按照甲方要求办理开工报告及安全组织措施等手续后方可施工；

（四）乙方需提供消防设施的合格证明及相关资料（包括电子版）各1套；

（五）乙方要严格遵守甲方“设备管理办法”等相关规定完成竣工验收、结算等相关手续，并将更换下来的旧件由甲乙双方确认后移交于甲方；

（六）交货地点：伊旗阿镇天隆大厦

（七）到货、安装总工期：合同签定后30天。

**五、质量保证、付款方式及售后要求：**

（一）质量保证方面：符合国家三包规定，质保1年（通过双方验收后计算），质保期内的问题由乙方无偿负责解决；

（二）付款方式：以工业买卖合同为准；

（三）售后方面：设备出现故障时，甲方在通知乙方后应在2小时内响应。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司安全质量环保部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日