**编号：WY-2022-ZX-001**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司关于购置职工餐厅厨房设备**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

**编号：WY-2022-ZX-001**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 双门单温冰箱 | 商用立式 | 6 | 台 | 专项 | 天隆大厦 |
| 四门双机双温冰箱 | 商用立式 | 2 | 台 | 专项 | 天隆大厦 |
| 六门双机双温冰箱 | 商用立式 | 2 | 台 | 专项 | 天隆大厦 |
| 推车款热风循环双开门消毒柜 | 商用立式 | 2 | 台 | 专项 | 天隆大厦 |
| 菜刀砧板消毒柜 | 商用立式 | 1 | 台 | 专项 | 天隆大厦 |
| 洗碗机 | 商用 | 2 | 台 | 专项 | 天隆大厦、工业园区 |
| 单格方形数显电热自助餐炉 | 585mmX440mmX375mm | 4 | 台 | 专项 | 天隆大厦 |
| 双格方形数显电热自助餐炉 | 585mmX440mmX375mm | 11 | 台 | 专项 | 天隆大厦 |
| 不锈钢双层隔热碗 | 12厘米 | 500 | 个 | 专项 | 天隆大厦 |
| 五格不锈钢餐盘 | 1.0大五格35x26X2.2cm | 200 | 个 | 专项 | 天隆大厦 |
| 雅间餐具 |  | 50 | 套 | 专项 | 天隆大厦 |
| 圆形餐桌 | 桌子直径1.8m，转盘直径1.1m | 31 | 套 | 专项 | 和谐大厦 |
| 节能环保自动电热开水器 | 立式 | 2 | 台 | 专项 | 和谐大厦 |
| 净水系统 |  | 1 | 套 | 专项 | 工业园区 |
| 燃气热水器 | 挂式/660\*370\*240mm | 1 | 台 | 专项 | 工业园区 |
| 电热水器 | 落地式 | 2 | 台 | 专项 | 工业园区 |
| 紫外线消毒柜 | 商用立式/1190mm\*500mm\*1710mm | 3 | 台 | 专项 | 工业园区 |

1. **基本参数：**

（一）双门单温冰箱

1、整体食品级201不锈钢

2、食品级全钢抗菌内胆、加厚调节式层架

3、高配压缩机、纯铜管制冷、有排水孔、PVC门封条、360万向滑轮

4、温度范围-10℃-5℃

5、容量：385L

6、电源：220V-240V，功率：280瓦

（二）四门双机双温冰箱

1、整体食品级201不锈钢

2、食品级全钢抗菌内胆、加厚调节式层架

3、高配压缩机、3D立体循环、加厚发泡层、纯铜管制冷、有排水孔、PVC门封条、360万向滑轮、4挡控温器

4、温度范围：冷藏10℃-0℃、冷冻-12℃-0℃

5、容量：836L

6、电源：220V-240V，功率：390w

（三）六门双机双温冰箱

1、整体食品级304不锈钢

2、食品级全钢抗菌内胆、加厚调节式层板、双压缩机双系统、2级能效、微孔加厚发泡层、纯铜管制冷、有箱内排水口、PVC门封条、360万向滑轮、7挡控温器3、温度范围冷藏10℃-0℃、冷冻-12℃-0℃

4、容量：1230L

5、电源：220V-240V，功率：520w

（四）推车款热风循环双开门消毒柜

1、整体201无磁不锈钢机身

2、容积900L

3、功率4400w

4、消毒星级：国标二星级

5、可拆卸全不锈钢机身层架

6、双室双控温度25-120℃

（五）菜刀砧板消毒柜

1、紫外线消毒

2、容积：350L

3、热风循环

4、最少可放10把菜刀、5块砧板

（六）洗碗机

1.篮传式洗碗机

2、最大洗涤量：25cm碟3000个/小时

3、电压：380V，总功率：电热式59kw、汽热式24kw

4、接线要求：三相五线制（地线另接）、电源线：25mm²

5、进水压力：0.3-3kg/cm²、进气压力1-3kg/cm²

6、进水温度：10-50℃

7、适合1500人以下就餐

8、有清洗、漂洗、消毒、烘干功能

（七）单格方形数显电热自助餐炉

1、配1个1/1\*100MM13.5升食物盆

2、分体可拆卸结构

3、300系列不锈钢，全钢加厚

4、可视餐盖，可以调节温度

5、全钢阻尼轴、全刚腿

（八）双格方形数显电热自助餐炉

1、配2个1/2\*100MM7升食物盆

2、300系列不锈钢，全钢加厚

3、可视餐盖，可以调节温度

4、全钢阻尼轴、全刚腿

（九）不锈钢双层隔热碗

1、12厘米光身双层碗

（十）五格不锈钢餐盘

1、食品级304不锈钢

（十一）雅间餐具

每套餐具均需包含盘（冷、热菜）、碗、骨碟、酒盅、酒杯、勺

（十二）更换圆形餐桌

1、圆形餐桌带转盘。（桌子直径1.8m，转盘直径1.1m）

2、每张桌子带10把椅子。

（十三）节能环保自动电热开水器

1、电压：380V3，功率：18kw

2、容量：120L

3、保温等级：发泡保温级

4、防护等级：IPX3

5、有3水龙头出口

6、整体不锈钢材质

（十四）净水系统

反渗透RO膜过滤

（十五）燃气热水器（挂式）

1、板换式

2、直流变频风机

3、采暖/热水两用型，满足80-160㎡采暖

4、容量：16L

4、热水器燃气类型：天然气

（十六）电热水器（落地式）

1、容积：300升

2、整体不锈钢材质

（十七）紫外线消毒柜

1、双开门900立升

2、星级：二星级消毒

3、全不锈钢机身、加厚不锈钢层架

**三、基本要求：**

（一）双门单温冰箱

1、微电脑控制板。

2、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

3、质检过关，有质检报告、产品合格证。

4、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（二）四门双机双温冰箱

1、微电脑控制板

2、质检过关，有质检报告、产品合格证。

3、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

4、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（三）六门双机双温冰箱

1、微电脑控制板

2、质检过关，有质检报告、产品合格证。

3、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

4、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（四）推车款热风循环双开门消毒柜

1、质检过关，有质检报告、产品合格证。

2、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

3、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（五）菜刀砧板消毒柜

1、质检过关，有质检报告、产品合格证。

2、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

3、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（六）洗碗机

1、质检过关，有质检报告、产品合格证。

2、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

3、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（七）单格方形数显电热自助餐炉

1、质检过关，有质检报告、产品合格证。

2、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

3、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（八）双格方形数显电热自助餐炉

1、质检过关，有质、产品合格证。

2、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

3、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（九）不锈钢双层隔热碗

1、质检过关、质检报告，有产品合格证。

2、耐腐蚀、耐高温。

3、可清洗、易消毒。

（十）五格不锈钢餐盘

1、质检过关、质检报告，有产品合格证。

2、耐腐蚀、耐高温。

3、可清洗、易消毒。

4、隔热、不烫手

（十一）雅间餐具

1、食品级加厚材质

2、耐高低温。

3、防腐蚀、易清洗、防滑摔

4、质检过关、质检报告，有产品合格证。

5、根据实际情况选样定制。

（十二）更换圆形餐桌

1、环保木器漆。

2、优质实木不易变形、持久耐用、打磨精细。

3、质检过关、质检报告，有产品合格证。

4、负责安装、提供售后服务。

（十三）节能环保自动电热开水器

1、质检过关、质检报告，有产品合格证。

2、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（十四）净水系统

2、质检过关，有质检报告、产品合格证。

3、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

4、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（十五）燃气热水器（挂式）

1、速热、零冷水、有冻、恒温功能。

2、温显方式：电子屏。

2、必备安装配件：直弯烟管组合。

3、质检过关，有质检报告、产品合格证。

4、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

5、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（十六）电热水器（落地式）

1、质检过关，有质检报告、产品合格证。

2、耐腐蚀、耐高温、耐油烟。

3、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

（十七）紫外线消毒柜

1、微电脑控制

2、质检过关，有质检报告、产品合格证。

3、耐腐蚀、耐高温、抗氧化。

4、包含安装辅材、负责安装、调试，提供售后服务。

**四、其他或环境要求：**

（一）环境条件要求

运行环境：餐厅后厨

（二）其他要求

1、随设备资料

提供产品出厂检验报告、合格证书、使用说明等技术资料纸质版。

2、设备及材料的运输、卸车均由中标方负责。

**五、质量保证、付款方式及售后：**

以商务合同为准。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日