**编号：KSJX-2022-ZX-001**

**鄂尔多斯市神东天隆矿山机械**

**有限责任公司**

**关于购置电动叉车设备**

**技 术 要 求**

 **使用方：**鄂尔多斯市神东天隆矿山机械有限责任公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年5月7日

**编号：KSJX-2022-ZX-001**

**技 术 要 求**

使用方：鄂尔多斯市神东天隆矿山机械有限责任公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 电动叉车 | 额定起重3000KG | 台 | 1 | 专项资金 | 天隆工业园 |

1. **基本参数：**

1、额定起重量：3000 kg；

2、载荷中心距500 mm；

3、最大起升高度4135 mm；

4、门架禁止高度2151mm;

1. **基本要求：**

1叉车装货前发送给甲方有关装货清单；

1. 乙方提供技术文件2套/车。使用维护说明数、司机手册、零部件目录、易损件图纸和清单、备件及工具清单。
2. 设备操作、故障代码识别、叉车的维护保养及技术指导。
3. 车顶需防护挡板。
4. 严格按照甲方要求采购，否则不予以验收。
5. 乙方如有不明白，请于甲方联系：高磊，

电话：15704930586

1. **其他或环境要求：**

1、叉车的前后均有照明灯；

2、全车使用着色实心环保轮胎；

3、1米加长货叉；

4、左右后视镜；

5、因需连续使用8小时，电池推荐使用80V/542Ah鹏成锂电池，带充电机。

1. **质量保证、付款方式及售后：**
2. 质量保证及售后

1、到货包装完好，设备质保期为12个月或2千小时先到为准。

自交货使用之日算起，卖方应2个月做一次常规检查。

1. 在质保期内因产品质量原因造成的买方设备损坏，卖方公司负责免费维修或更换相关零件。
2. 在质保期到期之前，卖方应派售后人员对设备进行全面免费的维护检查。
3. 要求此叉车生产批次为2022年。
4. 付款方式

以商务合同为准

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：鄂尔多斯市神东天隆矿山机械有限责任公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日