**编号：WJT-2022-DXBJ-007**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**武家塔露天煤矿**

**关于购置柴油钻中托架的大型部件**

**技术要求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年5月16日

**编号：WJT-2022-DXBJ-007**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 中托架 | ZGYX-50-00 | 套 | 2 | 专项 | 武家塔露天煤矿 |

1. **基本参数：**
2. 与推进梁连接位滑轨长度：2300mm。
3. 载重量>=3吨。
4. 俯仰角>=120度。
5. 偏转角>=100度。
6. 滑轨材料：类似于Q345。
7. **基本要求：**
8. 该柴油钻中托架适用于ZGYX-460柴油钻机。
9. 中托架包含下图所示的所有功能部件，并提供大臂与推进梁链接，支撑推进梁工作的功能。





1. 摆角和补偿油缸除外。
2. 符合志高460钻机的安装接口尺寸及偏转角度要求。
3. 提供配件图及件号，配件供应商信息。
4. **质量保证、付款方式及售后：**

1、符合国家三包政策，试运行50小时出现故障的须免费更换。

2、柴油钻中托架质保6个月，库存1年。

 3、付款方式以商务合同为准。

 4、设备存在故障时，使用方联系出卖方须在24小时内响应。

（以下空白，无正文）

**签字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期：年月日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期：年月日