**编号：HLW-2022-ZX-042**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置锅炉改造电力电缆**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年7月26日

**编号：HLW-2022-ZX-042**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 高压铠装电力电缆 | YJV22-3\*120 | 米 | 700 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 铠装电力电缆 | YJV22-3\*120+2\*70 | 米 | 300 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 电力电缆 | YJV-3\*185+2\*95 | 米 | 800 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 电力电缆 | YJV-3\*35+2\*16 | 米 | 200 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 架空绝缘线 | JKLGYJ-240/30 | 米 | 18000 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

铠装电力电缆（高压电源电缆）：

型号：YJV22-3\*120；

电压等级：10kV；

铠装电力电缆（洗澡用锅炉电源电缆）：

型号：YJV22-3\*120+2\*70；

电压等级：1kV；

电力电缆（供暖气锅炉电源电缆）：

规格：YJV-3\*185+2\*95；

电压等级：1kV；

电力电缆（控制柜电源电缆）：

规格：YJV-3\*35+2\*16；

电压等级：1kV；

架空绝缘线

规格：JKLGYJ-240/30；

电压等级：10kV；

1. **基本要求：**

产品的生产制造符合相关国家标准和行业标准

1. **其他或环境要求：**
2. 产品应由生产厂家的质检部门检验合格后方可出厂，每盘应有产品质量检验合格证，表明型号、长度、出厂日期等参数。

2、产品必须为国标名优产品。

3、电缆分盘：各型电缆均为单盘，JKLGYJ-240/30型架空绝缘线每盘3000米。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

1、产品实行三包，质保期为一年。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日