**编号：HLW-2022-ZX-034**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置电力电缆**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年7月26日

**编号：HLW-2022-ZX-034**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 4×185+1×95 | 米 | 1800 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14-3\*95+1\*50 | 米 | 1500 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14-3\*50+1\*25 | 米 | 1500 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

1、铠装电力电缆：

型号：YJV22-0.6/1kV 4×185+1×95；

电压等级：0.6/1kV；

每盘600米。

2、煤矿用移动屏蔽橡套软电缆：

型号：MYP0.66/1.14-3\*95+1\*50；

电压等级：0.66/1.14kV；

每盘500米。

3、煤矿用移动屏蔽橡套软电缆：

型号：MYP0.66/1.14-3\*50+1\*25；

电压等级：0.66/1.14kV；

每盘500米。

1. **基本要求：**

产品的生产制造符合相关国家标准和行业标准，矿用电缆符合MT818-2009矿用电缆的相关标准。

1. **其他或环境要求：**
2. 产品应由生产厂家的质检部门检验合格后方可出厂，每盘应有产品质量检验合格证，表明型号、长度、出厂日期等参数。

2、产品必须为国标名优产品。

3、电缆提供合格证、质检报告，矿用电缆需提供煤矿用产品安全标志证书。

4、矿用电缆要提供5米用于检测的余量。供货方负责在甲方指定检测机构对电缆进行检测，提供检测报告，检测报告要明确注明出该批次产品为甲方在使用。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

1、产品实行三包，质保期为一年。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日