**编号：WY-2022-ZX-003**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司关于购置三菱电梯钢丝绳及辅材配件（含更换安装）**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年10月20日

**编号：WY-2022-ZX-003**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 三菱电梯钢丝绳及辅材配件 | 见下文 | 项 | 1 | 专项资金计划 | 天隆大厦 |

1. **基本参数：**

（一）需使用三菱原厂的电梯钢丝绳及辅材配件；

（二）现使用的钢丝绳型号为：MAXLEZ-CZ；

（三）三菱电梯：5部。

**三、基本要求：**

（一）电梯钢丝绳及辅材须符合国家及行业标准及使用方相关设备管理办法；

（二）天隆大厦5部电梯更换曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、门滑块、导向轮、轿厢导靴、对重导靴及整机舒适平定性调整由中标方负责；

（三）须通过属地特种设备检验部门的检验，并具有检验相关资料。

**四、其他或环境要求：**

（一）建议由三菱电梯厂家或原厂授权单位进行更换；

（二）电梯钢丝绳及辅材的运输、卸车、安装、调试、技术指导均由乙方负责；

（三）电梯钢丝绳及辅材到货安装更换前，中标方应通知采购方、甲方及有关部门进行到货验收；安装更换后进行竣工验收；

（四）电梯钢丝绳及辅材到货安装更换前，中标方要按照甲方要求办理开工报告及安全组织措施等手续后方可施工；

（五）中标方需提供电梯钢丝绳及辅材的合格证明及相关资料（包括电子版）各1套；

（六）中标方要严格遵守使用方的相关规定完成竣工验收、结算等相关手续，并将更换下来的旧件由双方确认后移交于使用方；

（七）电梯钢丝绳及辅材到货地点：伊旗阿镇天隆大厦

（八）电梯钢丝绳及辅材到货、安装总工期：合同鉴定后60天。

**五、质量保证、付款方式及售后：**

（一）质量保证方面：符合国家三包规定，质保1年（通过双方验收后计算），质保期内的问题由中标方无偿负责解决；

（二）付款方式：以工业买卖合同为准；

（三）售后方面：设备出现故障时，甲方在通知乙方后应在2小时内响应。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司物业分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日