**编号：HLW-2023-ZX-011**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置胶带机保护装置的急停开关**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年9月8日

**编号：HLW-2023-ZX-011**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 矿用本质安全型组合急停闭锁开关 | KHJ15/18-1(H) | 台 | 89 | 2023年专项资金计划 | 霍洛湾煤矿 |
| 矿用本质安全型组合扩音电话 | KTK101-2(HA) | 台 | 46 | 2023年专项资金计划 | 霍洛湾煤矿 |
| 矿用本质安全型输入输出 | KJS101-C | 台 | 4 | 2023年专项资金计划 | 霍洛湾煤矿 |
| 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | KDG-127/3-8 | 台 | 4 | 2023年专项资金计划 | 霍洛湾煤矿 |
| 50米钢丝编织橡胶护套连接器 | LCVB-7-1-X50 | 根 | 175 | 2023年专项资金计划 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

所供设备为天津华宁产品，适配主机为KTC101型

1. **基本要求：**

产品的生产、制造符合相关国家标准和行业标准。

GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

MT 872-2000 煤矿用带式输送机保护装置技术条件

1. **其他或环境要求：**

各类开关、传感器、拉力电缆等需提供产品合格证、煤矿矿用产品煤安标志、防爆合格证、产品说明书及其它相关资料。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

质保期1年

（以下空白，无正文）